РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» июня 2026 г.	с. Кирба	№ 36

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Кирбинского сельсовета	Бейского муниципального района Республики Хакасия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г. г.
В соответствии с приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 1 части 1 статьи 16 Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Администрация сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. (Приложение № 1).
1.2. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых будут проводиться проверки (Приложение № 2).
1.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г. потребителей тепловой энергии (Приложение № 3).
1.4. График заседания комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. (Приложение № 4).
1.5. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. (Приложение № 5).
1.6. План мероприятия по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2026-2027 годов многоквартирных домов товарищество ул.Железнодорожная, с.Кирба (Приложение № 6).
2. Подготовить до 31 августа 2026 г. акты проверки готовности потребителей тепловой энергии.

3. Провести до 05.09.2026 г. пробные топки центрального отопления и печей.
4. Разработать до 15.09.2026 г. паспорт готовности.
5. Создать до 15.09.2026 г. неснижаемый нормативный запас угольного топлива и аварийный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций.
6. Провести до 15.09.2026 г. тренировки аварийно-спасательных формирований, ремонтных бригад для ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. 
7. Считать утратившим силу постановление Администрации Кирбинского сельсовета от 06.04.2026 г. № 18 «О  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г. г.»
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава Кирбинского сельсовета
Бейского района Республики Хакасия  				        	             А.В. Доровских

Приложение № 1 к постановлению администрации
сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия
от «17» июня 2026 года № 36


Состав комиссии
по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

Председатель  комиссии  - Доровских А.В. -  глава Кирбинского сельсовета

Члены комиссии:

[bookmark: _GoBack]Устюжанина Н.А. – специалист 1 категории

Ткалич М.А. – бухгалтер 1 категории

Карчигашев В.А. – Председатель Комитета ЖКХ и строительства Бейского района (по согласованию)

Ходанович Л.А. - Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации
сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия
от «17» июня 2026 года № 36


Перечень
теплосетевых и теплоснабжающих организаций, в отношении которых будут проводиться проверки готовности к отопительному периоду
2026-2027 г.г.
· МКП «Сервисный центр Бейского района»
· Многоквартирные дома ул.Железнодорожная 1;3;5;7;9

Приложение № 3 к постановлению администрации
сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия
от «17» июня 2026 года № 36


Программа
проверки готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 2026-2027 г.г.
1. Для теплоснабжающих организаций
Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций


	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес
показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение
(заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков
устранения)

	
	
	
	
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо =
Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05
	
	

	1
	Выполнить требования,
установленные частью 4 статьи 20
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении"
	-
	Показатель выполнения требований
Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 +
Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккомм.учет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 +
Крезерв * 0,01 +
	
	




	
	(далее - Федеральный закон о
теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к
отопительному периоду, утвержденных
приказом Минэнерго России от 13 ноября
2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	
	
	
	
	Кпорядок * 0,01
	
	

	1.1
	Обеспечивать
функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
(пункт 1 части 4 статьи
20 Федерального закона о
теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные
подпунктами 9.3.1 - 9.3.8
пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения
функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц = Кшт * 0,1 +
Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 +
Кперечень * 0,1 +
Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 +
Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрен * 0,1
	
	

	.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания,
подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции
эксплуатационной, диспетчерской и
аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание,
энергосервисные контракты в случае привлечения
специализированных организаций для
эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала,
осуществляющего функции
эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на
техническое обслуживание,
энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об
управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации
теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила
организации
теплоснабжения в
Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об
управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн
	
	

	1.1.2.1
	
	
	Количество
заключенных
соглашений об
управлении системой теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	
	

	1.1.2.2
	
	
	Количество
организаций всего в системе
теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о
диспетчерской службе или распорядительный
документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с
требованиямиглавы V Правил технической
эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок,
утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1>
(далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о
диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных
инструкций для безопасной
эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для
безопасной
эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень =
КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5
	
	

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для
безопасной
эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	.1.4.2
	
	безопасности при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15
декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной
безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей
организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с
подпунктом 2 пункта 6
Правил N 511
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия
перечня документации эксплуатирующей
организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511
эксплуатационные
инструкции объектов
теплоснабжения и (или) производственные
инструкции, разработанные в
соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной
безопасности
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных
инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных
инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки
знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической
эксплуатации
электроустановок потребителей
электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила
технической эксплуатации
электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии
удостоверений о допуске к самостоятельной
работе обслуживающего персонала или
протоколов проверки знаний в области промышленной
безопасности работников и руководителей, предусмотренные
пунктом 238 Правил промышленной
безопасности, в случае
эксплуатации ОПО
(подпункт 9.3.6 пункта 9
Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки
знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе
обслуживающего персонала или
протоколов проверки знаний в области промышленной
безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний =
Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки
знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами
технической эксплуатации
электроустановок потребителей,
Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
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1.1.7
















Показатель наличия
0,5
Кпров зн ОПО
Наличие - 1



удостоверений о


Отсутствие - 0



допуске к






самостоятельной






работе






обслуживающего






персонала или






протоколов проверки






знаний в области






промышленной






безопасности






работников и






руководителей,






предусмотренных






Правилами






промышленной






безопасности, в случае






эксплуатации ОПО





Копии документов,
Показатель наличия
0,1
Кобуч
Наличие - 1


подтверждающих
документов,


Отсутствие - 0


проведение обучения
подтверждающих





работников действиям в
проведение обучения





случае аварии или
работников действиям





инцидента на опасном
в случае аварии или





производственном
инцидента на опасном





объекте, в соответствии
производственном





со статьей 10
объекте





Федерального закона от






21 июля 1997 г. N 116-ФЗ






"О промышленной






безопасности опасных






производственных






объектов" (далее -






Федеральный закон о










	
1.1.8
1.1.8.1

промышленной безопасности)
(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)






Установленные пунктом
Показатель наличия
0,1
Котв
Котв =


7 Правил N 511
организационно-


Котв неОПО * 0,5 +


организационно-
распорядительных


Котв ОПО * 0,5


распорядительные
документов





документы организации
организации о





о назначении
назначении





ответственных лиц за
ответственных лиц за





безопасную
тепловые





эксплуатацию тепловых
энергоустановки и





энергоустановок для
(или) ответственных





объектов, не отнесенных
лиц за безопасную





к ОПО, и (или)
эксплуатацию





установленные пунктом
оборудования под





228 Правил
давлением и





промышленной
ответственных за





безопасности при
осуществление





использовании
производственного





оборудования,
контроля при





работающего под
эксплуатации





избыточным давлением,
оборудования на ОПО





ответственных лиц за













безопасную
Показатель наличия
0,5
Котв неОПО
Наличие - 1


эксплуатацию
организационно-


Отсутствие - 0


оборудования под
распорядительных





давлением и
документов





ответственных за
организации о





осуществление
назначении





производственного
ответственных лиц за





контроля при
безопасную





эксплуатации
эксплуатацию





оборудования на ОПО
тепловых






энергоустановок для









	
	
	(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	объектов, не
отнесенных к ОПО
	
	
	
	
	

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов
организации о назначении
ответственных лиц за безопасную
эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при
эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Утвержденные
инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной
опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с
требованиями Правил по охране труда при
эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н
<4>
(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных
инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной
опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный
перечень работ, выполняемых по
нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с
пунктом 236 Правил промышленной
безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной
программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	




	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей
(пункт 2 части 4 статьи
20 Федерального закона о
теплоснабжении) и
осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии(пункт 3 части 4 статьи
20 Федерального закона о
теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и
9.3.22 пункта 9 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и
контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад =
Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные
температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий
отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а
также копии
эксплуатационных
инструкций по ведению и контролю режимов работы системы
теплоснабжения
(подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков,
гидравлических режимов работы системы
теплоснабжения
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	




	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов
теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами
первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и
447 Правил N 511
(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия
технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов
теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей
(пункт 4 части 4 статьи
20 Федерального закона о теплоснабжении)
	предусмотрены проектной
документацией объектов теплоснабжения) и
инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график
химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых
сетей, разработанный в соответствии с
требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511,
пункта 278 Правил промышленной
безопасности
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель
обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой
тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
(пункт 5 части 4 статьи
20 Федерального закона о
теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов
периодической проверки узла учета и средств
измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой
принадлежности, предусмотренные Правилами
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).
Результаты поверки приборов и средств
измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации
коммерческого учета приобретаемой
тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства,
реконструкции и (или) модернизации
принадлежащих
теплоснабжающим, теплосетевым организациям
тепловых сетей, в том числе качества
тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи
20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с
подпунктом 5 пункта 6
Правил N 511 нормативно-технический документ об
организации ремонтного производства,
разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов
теплоснабжения и
теплопотребляющих
	Показатель наличия нормативно-
технического документа по организации ремонтного производства,
разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и
оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при
наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае
эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений
(свидетельств) о качестве монтажа в случае
выполнения
мероприятий по строительству,
реконструкции и (или)
модернизации тепловых сетей - в случае
эксплуатации ОПО
(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Обеспечивать надежное
теплоснабжение потребителей (пункт 7
части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 -
9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29
пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного
теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 +
Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 +
Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01
	
	

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования,
работающего под
избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических
освидетельствований, актов о проведении 
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок,
центральных тепловых пунктов и оборудования,
работающего под избыточным
давлением с выводами о продлении срока
эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид =
Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	гидравлических
испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих
эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего
установленный в технической документации организации-
изготовителя или
проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – 
сведения о зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти в области промышленной безопасности
заключениях
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном
техническом
освидетельствовании, гидравлическом
испытании, техническом
диагностировании, настройки предохранительных
клапанов с выводами о продлении срока
эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных
техническом
освидетельствовании, гидравлическом
испытании,
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	




	
	
	экспертизы промышленной
безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального
закона о промышленной безопасности и
заключениях о проведении
технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока
эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	экспертизы промышленной
безопасности, настройки и регулировки предохранительных
клапанов с выводами о продлении срока
эксплуатации
	
	
	
	
	

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и
внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений,
определенных перечнем документации
эксплуатирующей
организации, в которые занесены результаты
текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511
(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования,
очередных и
внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных
перечнем документации
эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с
требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за
техническим состоянием дымовых труб, за
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за
техническим состоянием дымовых труб, за осадкой
фундаментов, 
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае если организация не владеет и не
эксплуатирует источники
теплоснабжения, Кдым.труб принимается 
	
	

	1.6.4
	
	осадкой фундаментов, мониторингом
деформации, проверок вертикальности,
инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых
сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем
(техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о
проведении испытаний по определению
тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь
трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N
511 (подпункт 9.3.18
пункта 9 Правил)
	мониторингом
деформации, проверок вертикальности,
инструментальной проверки
заземляющего
контура, наблюдения за исправностью осветительной
арматуры дымовых труб
	
	
	равным 1.
	
	

	
	
	
	Показатель наличия актов (технических
отчетов) о проведении испытаний тепловых
сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем
(техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о
проведении испытаний по определению
тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых
сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие - 1Отсутствие - 0
В случае если организация не владеет и не
эксплуатирует
тепловые сети, Киспыт принимается равным 1
	
	

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических
испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333
Правил N 511
(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических
испытаний на
прочность и плотность трубопроводов
тепловых сетей
	0,4
	Кгидр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует
тепловые сети, Кгидр
принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение
мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых
установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511
(подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение
мероприятий по контролю за
состоянием подземных трубопроводов
тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в
непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае если организация не владеет и не
эксплуатирует
тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном
(полупроходном) канале, Кшурф
принимается равным 1
	
	

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей,
тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым
пункта 404 и пунктом 412
Правил N 511
(подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного
электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511
(подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного
электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети,
Кэлектр.сопр
принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности
оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511
(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением
охраняемой законом тайны) поставки
основного топлива, заключенного
(заключенных) на срок не менее срока предстоящего
отопительного периода, и копии документов, подтверждающих
наличие фактических запасов основного и
резервного (аварийно го) топлива в объеме не
менее утвержденного федеральным органом
исполнительной власти или органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на
источниках тепловой
энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии (за исключением
источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и
тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5>
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запаса топлива не
менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл =
Кдогтопл * 0,5 + Кзапаст * 0,5
	
	

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего
отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл = 1, если подтверждено
наличие договоров Кдогтопл = 0, если не подтверждено
наличие договоров
	
	

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст = 1, если Запасфакт  Запаснормат Кзапаст = 0, если Запасфакт < Запаснормат
	
	

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запасфакт
	Фактическое значение
	
	

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запаснормат
	Фактическое значение
	
	

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с
требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры,
запасных частей, средств механизации для
выполнения срочных внеплановых
(аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных
частей, средств механизации для
выполнения срочных внеплановых
(аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с
требованиями
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6>
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	К		 Кинвент матер		К
перечня
	
	

	1.6.11.1
	
	
	
	-
	Кинвент
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных
внеплановых (аварийных)
ремонтных работ
согласно последней инвентаризации
	
	

	1.6.11.2
	
	
	
	-
	Кперечня
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных
внеплановых (аварийных)
ремонтных работ согласно перечню
	
	




	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1
статьи 9 Федерального
закона о промышленной безопасности копия
лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования
гражданской ответственности, заключенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты
теплоснабжения организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти в сфере обороны,
обеспечения безопасности,
государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и
мобилизации(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии
Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие - 1
Отсутствие - 0

























	
	

	
	Выполнять
мероприятия по резервированию систем
теплоснабжения, определенные утвержденной
актуализированной схемой
теплоснабжения и включенные в
инвестиционную программу
теплоснабжающей
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в
эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил
выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих

	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию
энергопринимающих установок
потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической
энергии, объектов электросетевого
хозяйства, объектов теплоснабжения и

	0,01
	Крезерв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	




	
	или теплосетевой
организации (пункт 8
части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	установок потребителей электрической энергии, объектов по
производству
электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85
<7>, построенных для реализации
мероприятий по
резервированию систем теплоснабжения в
текущем отопительном периоде (в части
мероприятий, определенных утвержденной
актуализированной
схемой теплоснабжения и включенных в
инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой
организации согласно части 8 статьи 20 и части
10 статьи 29
Федерального закона о теплоснабжении)
(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	теплопотребляющих установок,построенных для реализации
мероприятий по резервированию систем
теплоснабжения
	
	
	
	
	

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план)
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи
20 Федерального закона о
теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта
114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N
1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной
безопасности инструкции,
устанавливающие
действия  работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по
ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	2
	Обеспечить
выполнение в
установленные сроки предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период, выданных
федеральным органом исполнительной
власти
государственного энергетического надзора, федерального государственного
надзора в области промышленной
безопасности, федеральными органами
исполнительной власти в сфере
обороны, обеспечения безопасности,
государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации,
исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1
статьи 4.1
Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной
безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117,
абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157,
169, 170, абзаца
первого пункта 201,
пункта 202, абзаца
четвертого пункта 225,
пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251,
пунктов 264, 265, 306,
311, 312, 315 - 319,
абзаца восьмого пункта 333, пунктов
348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго -
четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов
408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 -
399, 403 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в
установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26,
32, 59, 60, 66, 117,
абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157,
169, 170, абзаца первого
пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251,
пунктов 264, 265, 306,
311, 312, 315 - 319,
абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350,
352, 355, 356, 359, 375,
абзацев четвертого и
пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго -
четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408,
412 Правил N 511 и
пунктов 394, 396 - 399,
403 Правил промышленной
безопасности при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением, влияющих на
надежность работы в отопительный период,
выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического
надзора, федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности,
федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны,
обеспечения безопасности,
государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и
мобилизации,
исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи
4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального
закона о промышленной безопасности)
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения
предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	3
	Обеспечить
выполнение плана подготовки к
отопительному периоду,
предусмотренного пунктом 3 Правил
(подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к
отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к
отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	




2. Для потребителей тепловой энергии



Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций,
а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов
при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми
в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений
в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме
не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления
не реализован



	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков
устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 +
Кпредп * 0,05 + Кплан
* 0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6
статьи 20 Федерального
закона от 27 июля 2010 г.
N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" (далее
- Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований
Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн
* 0,8 + Крежим * 0,03
+ Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию
теплопотребляющих установок в соответствии
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 -
11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации
теплопотребляющих
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,31 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31
	
	

	
	с требованиями
безопасности в сфере теплоснабжения,
установленными статьей
23.2 Федерального
закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	установок в соответствии с требованиями безопасности
	
	
	+ Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 +
Кпаспорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 +
Крегул.темпер * 0,01
	
	

	1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей
установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения,
установленные
требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок, утвержденных приказом Минэнерго
России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N
511)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или)
теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового
пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и
пломбировании дроссельных
(ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на
линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511
(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1 Отсутствие - 0
	
	




	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших
(воздушники) и низших точках трубопровода
(спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных
теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктом 7
Правил N 511 организационно-
распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или)
установленные пунктом 228 Правил промышленной
безопасности при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15
декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за
безопасную эксплуатацию оборудования под
давлением и ответственных за осуществление
производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за
безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении
испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых
энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах
балансовой принадлежности, оборудования
индивидуальных тепловых пунктов и внутренних
систем теплопотребления в соответствии с
требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и
наличие записей о
результатах проведенных
испытаний в паспорте
теплового пункта и (или)
теплопотребляющих
установок
(подпункт 11.5.5 пункта 11
Правил)
	Показатель наличия актов о проведении
испытаний на плотность и прочность
(гидравлических
испытаний) тепловых энергоустановок,
включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Организационно-
распорядительные
документы об утверждении
перечня производственных
инструкций для безопасной
эксплуатации котлов и
вспомогательного
оборудования в случае
эксплуатации ОПО,
разработанного в
соответствии с пунктом 278
Правил промышленной
безопасности, и (или)
перечня документации
эксплуатирующей
организации для объектов,
не являющихся ОПО,
разработанного в
соответствии с подпунктом
2 пункта 6 Правил N 511
(подпункт 11.5.6 пункта 11
Правил)
	Показатель наличия
перечня
производственных
инструкций для
безопасной
эксплуатации котлов и
вспомогательного
оборудования в случае
эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с
требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511
эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности
(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1 Отсутствие - 0
	
	

	.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части
внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим
установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части
внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала,
осуществляющего функции эксплуатационной,
диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные
контракты в случае привлечения
специализированных организаций для
эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала,
осуществляющего функции
эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на
техническое обслуживание,
энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических
регуляторов температуры воды, подаваемой в
системы горячего
водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и
(или) регуляторов
температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на
системы горячего водоснабжения,
ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511
(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических
регуляторов
температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению
указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой
энергии (пункт 2 части 6
статьи 20 Федерального закона о
теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11,
11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения
соблюдения указанного в договоре
теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия
несанкционированных
врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих
энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с
разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия
несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки
технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по
результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении
потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих
установок и (или) невыполнении мероприятий,
обеспечивающих
соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии(подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки
технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за
поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3
части 6 статьи 20
Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12,
11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за
поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер * 0,95
	
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия
заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания
услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки,
подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее
урегулирование с теплоснабжающей
организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение,
подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей
организацией порядка погашения всей
существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 19 Закона о
теплоснабжении
(пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14,
11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты
разграничения балансовой принадлежности
(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с
указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов
контрольно-измерительных приборов
(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-
измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда
обеспечить выполнение требований Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170
<3> (далее - Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда)
(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16,
11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	

	




2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к
отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с
требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	




2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой
теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом
5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из
системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией
(подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего
водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного
пунктом 11 Правил пользования газом и
предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов
многоквартирных домов перед отопительным
периодом, копия
действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
	Показатель обеспечения
безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5
+ Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	

	3.1
	Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в
части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	газового оборудования в многоквартирном доме
(подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных
каналов
многоквартирных домов перед отопительным
периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия
действующего договора о техническом
обслуживании и ремонте
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны,
обеспечения безопасности,
государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и
мобилизации,
исполнения наказаний
(их подразделениями) (в случаях, предусмотренных
пунктом 2 части 1 статьи
4.1 Федерального закона о теплоснабжении
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
"О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной
безопасности), об устранении нарушений
требований пунктов 6, 32,
35, 59, 60, 66, абзаца
первого пункта 155,
пунктов 156, 157, 337,
375, 393, абзацев второго
- четвертого, шестого -восьмого и десятого
пункта 404, пунктов 408,
409, 412, 435 - 439, 446 -
448, 450 Правил N 511,
пунктов 394, 396 - 399,
403 Правил промышленной безопасности
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом
исполнительной власти государственного
энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности,
федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны,
обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной
подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в
случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной
безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	Не
заполняется



	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного
пунктом 3 Правил
(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к
отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	





Приложение № 4 к постановлению администрации
сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия
от «17» июня 2026 года № 36


График заседания комиссии
по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

	№ п/п
	Дата заседания
	Рассматриваемые вопросы

	1
	27.06.2026 г.
	· текущий ремонт котельной;
· приобретение топлива;
· формирование	аварийного	запаса	материально-технических ресурсов

	2
	29.08.2026 г.
	· подготовка актов проверки готовности потребителей тепловой энергии;
· проведение пробной топки центрального отопления и печей;
· разработка паспорта готовности;
· создание неснижаемого нормативного запаса угольного топлива и аварийный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций.
· проведение тренировок аварийно-спасательных формирований,
ремонтных бригад для ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры.



Приложение № 5 к постановлению администрации
сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия
от «17» июня 2026 года № 36

ПЛАН 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы
 на территории администрации Кирбинского сельсовета 
к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок исполнения
	Ответственный
	Финансирование
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	МКП «Сервисный центр Бейского района»

	1
	Гидравлическое испытание теплотрассы;
	-
	-
	с 25.05 – 01.06
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	2
	котёл №1 Ремонт
котёл №2 Ремонт
котел №1 (Промывка, чистка )
котел№2 ( Промывка чистка )
	-
	-
	10.07-17.07
17.07-24.07
16.07-17.07
23.07.-24.07
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	3
	ТО Щитов управления котлов согласно ППР .( Продувка ,чистка, протяжка соединений)
	-
	-
	28.07-31.07
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	4
	Ревизия электродвигателей шуровок, (чистка, протяжка соединений)
	-
	-
	03.08-06.08
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	5
	Ревизия электродвигателей вентиляторов (чистка, протяжка соединений)
	-
	-
	10.08.-13.08
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	6
	Ревизия электродвигателей дымососов (чистка, протяжка соединений)
	-
	-
	17.08-20.08
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	7
	Ревизия сетевых насосов
	-
	-
	20.08-21.08
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	8
	Обучение персонала
	-
	-
	11.08-28.08
	Директор
	Собств. Ср-ва
	

	9
	Побелка
	-
	-
	14.08-28.08
	Директор
	Собств. Ср-ва
	



Приложение № 6 к постановлению администрации
сельского поселения Кирбинского сельсовета Бейского муниципального района Республики Хакасия
от «17» июня 2026 года № 36



ПЛАН
мероприятия по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2026-2027 годов 
многоквартирных домов товарищество ул.Железнодорожная, с.Кирба. 

	№ пп
	Наименования мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок исполнения
	Ответственный
	Финансирование
	Процент выполнения
(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ул.Железнодорожная д. № 1

	1.
	Промывка системы отопления
	
	
	15.05.2026 г - 31.08.2026 г
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	2.
	Ремонт отмостки
	%
	10
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	3. 
	Установка наружных дверей (подъезд)
	шт.
	1
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	4.
	Побелка
	м2
	64
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	5.
	Покраска
	м2
	24
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	

	1.
	Промывка системы отопления
	
	
	15.05.2026 г - 31.08.2026 г
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	2.
	Ремонт отмостки
	%
	10
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	3. 
	Установка наружных дверей (подъезд)
	шт.
	1
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	4.
	Побелка
	м2
	64
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	5.
	Покраска
	м2
	24
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	

	1.
	Промывка системы отопления
	
	
	15.05.2026 г - 31.08.2026 г
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	2.
	Ремонт отмостки
	%
	10
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	3. 
	Установка наружных дверей (подъезд)
	шт.
	1
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	4.
	Побелка
	м2
	64
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	5.
	Покраска
	м2
	24
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	Ул.Железнодорожная д. № 7

	1.
	Промывка системы отопления
	
	
	15.05.2026 г - 31.08.2026 г
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	2.
	Ремонт отмостки
	%
	10
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	3. 
	Установка наружных дверей (подъезд)
	шт.
	1
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	4.
	Побелка
	м2
	64
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	5.
	Покраска
	м2
	24
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	Ул.Железнодорожная д. № 9

	1.
	Промывка системы отопления
	
	
	15.05.2026 г - 31.08.2026 г
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	2.
	Ремонт отмостки
	%
	10
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	3. 
	Установка наружных дверей (подъезд)
	шт.
	1
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	4.
	Побелка
	м2
	64
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	

	5.
	Покраска
	м2
	24
	До начала отопительного сезона
	Полежаева Г.Г.
	Собств. Ср-ва
	




